|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 环保措施 | 完成情况 |
| 大气污染物 | 破碎筛分 | 粉尘 | 破碎筛分全封闭，并设集尘罩+布袋除尘器，集气罩集气效率不低于90％，除尘器除尘效率不低于99％，排气筒高度15米 | 完成 |
| 输送 | 粉尘 | 输送廊道全封闭 | 基本完成 |
| 生料堆场 | 粉尘 | 半封闭储库，高1m，上部彩钢板结构，堆场地面硬化 | 完成 |
| 原煤堆场 | 粉尘 | 半封闭储煤库，高1米，上部为彩钢板结构，堆场地面硬化处理 | 完成 |
| 回转窑 | 烟尘二氧化硫氮氧化物 | 旋风除尘器一套+布袋除尘器一套+高效脱硫塔一套，35米高排气筒 | 完成 |
| 原料提升机进料口 | 粉尘 | 2个集气罩，1根引风管，共用1套旋风分离器+1套布袋除尘器，15米高排气筒 | 完成 |
| 原煤仓进料口 | 粉尘 | 基本完成 |
| 煤粉仓排气孔 | 粉尘 | 完成 |
|  | 球磨机 | 粉尘 | 完成 |
| 熟料堆场 | 粉尘 | 设为半封闭储库，堆场底座砖砌结构，高1米，上为彩钢板结构，地面硬化，储库尺寸30米\*30米\*6米 | 完成 |
| 固废临时堆场 | 粉尘 | 设为半封闭储库，堆场底座砖砌结构，高1米，上为彩钢板结构，地面硬化储库尺寸15米\*10米\*4米 | 在建 |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 厢式车辆，限制超载、超速，清扫洒水 | 完成 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCR,BOD5,氨氮 | 设置2.5m3防渗沉淀池1座，沉淀处理后道路洒水抑尘 | 完成 |
| 固体废物 | 破碎筛分废弃生料 | 外售山西宝力金属材料有限公司 | 完成 |
| 破碎筛分工段除尘器收集生料灰 | 随废弃生料一起外售 | 完成 |
| 窑尾布袋除尘器收集除尘灰 | 外售制砖厂综合利用 | 完成 |
| 窑皮 | 外售山西宝力金属材料有限公司 | 完成 |
| 脱硫渣 | 外售制砖厂综合利用 | 完成 |
| 生活垃圾 | 设垃圾桶统一收集后定点处理 | 完成 |
| 噪声 | 装载机，球磨机等机械动力设备 | 采取基础减振、室内安装，安消声器等 | 完成 |
| 其它 | 绿化面积10.5%以上 |

变更工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加工车间破碎筛分 | 粉尘 | 料仓、破碎、直线筛各转载点上方设集气罩，统一设置一台低压脉冲袋式除尘，处理后由15米高排气筒排出 | 完成 |
| 大仓库筛分破碎 | 粉尘 | 料仓，预分筛、破碎、成品筛，包装口上方设集气罩，配一台低压脉冲袋式除尘器 | 完成 |
| 雷蒙磨磨粉 | 粉尘 | 料仓、包装品设集气罩，统一设一台低压脉冲袋式除尘器 | 完成 |